**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Modernizacja odcinka nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kopciach na działce nr ewidencyjny 739.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa**  **wyceny** | **Wyszczególnienie robót** | **Jedn.**  **miary** | **Ilość**  **jednost.** |
| 1. | KNR2-01  0119-03 | Roboty pomiarowe przy robotach liniowych ziemnych – wytyczenie trasy drogi w terenie równinnym | **km** | **0,25** |
| 2. | KNR 2-31  T 103/04 | Mechaniczne wyrównanie i profilowanie powierzchni drogi równiarką pod warstwę konstrukcyjną z zagęszczeniem wyrównanej powierzchni poprzez zawałowanie  mb 250 pasem średniej szerokości 4 m | **m2** | **1000** |
| 3. | KNR 2-31  T 0204/ 03 | Wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki tłuczniowej o granulacji 0-31,5 mm warstwą średniej grubości 10 cm po zagęszczeniu , pasem średniej szerokości 3,0 m na długości 250 mb  250 mb x 3, 0 m = **750 m2** | **m2** | **750** |
| 4. | KNR 2-31  0107/01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym- średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm (analogia)  zabudowa wybojów i kolein | **m3** | **12** |
| 5. | KNR 2-01  T 0506/02 | Ręczne plantowanie gruntu rodzimego w kt I-IV wyrównanie i podsypanie poboczy (analogia) zabezpieczenie kruszywa przed przemieszczaniem)  250 mb x 2 strony x 0,5m = 250 m2 | **m2** | **250** |

Sporzadził.