**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Modernizacja odcinka nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kopciach na działce nr ewidencyjny 739.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa****wyceny** |  **Wyszczególnienie robót** | **Jedn.****miary** | **Ilość****jednost.** |
| 1. | KNR2-010119-03 | Roboty pomiarowe przy robotach liniowych ziemnych – wytyczenie trasy drogi w terenie równinnym  | **km** | **0,25** |
| 2. | KNR 2-31T 103/04 |  Mechaniczne wyrównanie i profilowanie powierzchni drogi równiarką pod warstwę konstrukcyjną z zagęszczeniem wyrównanej powierzchni poprzez zawałowanie  mb 250 pasem średniej szerokości 4 m   |  **m2** | **1000**  |
| 3. | KNR 2-31T 0204/ 03 |  Wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki tłuczniowej o granulacji 0-31,5 mm warstwą średniej grubości 10 cm po zagęszczeniu , pasem średniej szerokości 3,0 m na długości 250 mb 250 mb x 3, 0 m = **750 m2** | **m2** | **750** |
| 4.   | KNR 2-310107/01 |  Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym- średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm (analogia) zabudowa wybojów i kolein  | **m3** | **12** |
| 5. | KNR 2-01T 0506/02 | Ręczne plantowanie gruntu rodzimego w kt I-IV wyrównanie i podsypanie poboczy (analogia) zabezpieczenie kruszywa przed przemieszczaniem)250 mb x 2 strony x 0,5m = 250 m2 | **m2** | **250** |

 Sporzadził.