**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Modernizacja odcinka nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lipnicy na działce nr ewidencyjny 5561/1 i 5561/2.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa****wyceny** |  **Wyszczególnienie robót** | **Jedn.****miary** | **Ilość****jednost.** |
| 1. | KNR2-010119-03 | Roboty pomiarowe przy robotach liniowych ziemnych – wytyczenie trasy drogi w terenie równinnym  | **km** | **0,40** |
| 2. | KNR 2-31T 103/04 |  Mechaniczne wyrównanie i profilowanie powierzchni drogi równiarka pod warstwę konstrukcyjna z zagęszczeniem wyrównanej powierzchni poprzez zawałowanie mb 400 pasem średniej szerokości 3,5 m   |  **m2** | **1400**  |
| 3. | KNR 2-31T 0204/ 03 | Wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki tłuczniowej o granulacji 0-31,5 mm warstwą średniej grubości 10 cm po zagęszczeniu , pasem średniej szerokości 3,0 m na długości 400 mb400 mb x 3, 0 m = **1200 m2** | **m2** | **1200** |
| 4.   | KNR 2-310107/01 |  Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym- średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm (analogia) zabudowa wybojów i kolein  | **m3** | **10** |
| 5. | KNR 2-01T 0506/02 | Ręczne plantowanie gruntu rodzimego w kt I-IV wyrównanie i podsypanie poboczy(analogia) zabezpieczenie kruszywa przed przemieszczaniem400 mb x 2 strony x 0,5m = **400 m2** | **m2** | **400** |

 Sporządził: